#  Приложение

# к решению Совета депутатов

#  Карагинского муниципального района от «19» декабря 2024 года № 116

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КАМЧАТСКОГО КРАЯ**

2024

**СОДЕРЖАНИЕ**

[I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ](#_Toc71001)

[КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 3](#_Toc71002)

[1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc71003)

[ВВЕДЕНИЕ 3](#_Toc71004)

[ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5](#_Toc71005)

[СОКРАЩЕНИЯ 7](#_Toc71006)

[2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Карагинского муниципального района 8](#_Toc71007)

[2.1 В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок) и транспортного обслуживания населения (общественный транспорт) 8](#_Toc71008)

[2.2 В области энергетики и инженерной инфраструктуры 9](#_Toc71009)

[2.3 В области образования 12](#_Toc71010)

[2.4 В области физической культуры и спорта 15](#_Toc71011)

[2.5 В области культуры 15](#_Toc71012)

[2.6 В области создания условий для развития местного традиционного народного](#_Toc71013)

[художественного творчества 16](#_Toc71014)

[2.7 В области обращения с твердыми коммунальными отходами 17](#_Toc71015)

[2.8 В области содержания мест захоронения 18](#_Toc71016)

[2.9 В области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 18](#_Toc71017)

[2.10 В области комплексного развития территорий 20](#_Toc71018)

[II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ](#_Toc71019)

[КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 21](#_Toc71020)

[3 Обоснование расчетных показателей объектов местного значения Карагинского муниципального района 21](#_Toc71021)

[4 Перечень нормативно-правовых актов и иных документов, использованных при подготовке нормативов градостроительного проектирования Карагинского муниципального района 26](#_Toc71022)

[III ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ](#_Toc71023) [КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 29](#_Toc71024)

# I ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

# ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

##

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### ВВЕДЕНИЕ

Местные нормативы градостроительного проектирования Карагинского муниципального района (далее – МНГП) разработаны на основании Модельных МНГП, разработанных Обществом с ограниченной ответственностью «ВолгаГражданПроект проектно-изыскательский институт» в соответствии с государственным контрактом, заключенным Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края от 21 марта 2023 года № 03/23 в соответствии с требованиями федерального законодательства (ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»); Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»; Стратегией социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П; Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», принятого Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 07.11.2012 №279.

Согласно п. 26, ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее также ГрК РФ), - нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с ГрК РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, предусмотренных частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 ГрК РФ.

МНГП Карагинского муниципального района – нормативно-правовой акт, устанавливающий совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Карагинского муниципального района, относящимися к областям, указанным в п.1 ч. 3 ст. 19 ГрК РФ и объектами в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения Карагинского муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Карагинского муниципального района (в соответствии с п. 3 ст. 29.2 ГрК РФ).

МНГП Карагинского муниципального района принимаются с целью формирования правового механизма регулирования градостроительной деятельности на территории муниципального образования в части разработки, согласования, утверждения и реализации документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, обеспечивающего гарантированный уровень качества и комфортности среды жизнедеятельности для жителей Карагинского муниципального района.

МНГП Карагинского муниципального района направлены на реализацию основных положений Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П, государственных программ Камчатского края, муниципальных программ Карагинского муниципального района.

Согласно п. 5 ст. 29.2 ГрК РФ, нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1. основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 ст. 29.2 ГрК РФ, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования);
2. материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;
3. правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

 МНГП разработаны на основании статистических и демографических данных с учетом административного статуса Карагинского муниципального района, социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования, планов и программ комплексного социально-экономического развития Карагинского муниципального района, предложений органов местного самоуправления.

### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ И УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (далее – базовые показатели обеспеченности) - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Карагинского муниципального района.

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ (КРТ) – совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий проживания граждан, общественного пространства, обеспечения развития такой территории и ее благоустройства

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ – инженерные сети, обеспечивающие подачу соответствующих ресурсов и услуг потребителям, размещение которых осуществляется в границах улиц, за пределами проезжей части в технических зонах, за исключением пересечек

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – городское или сельское поселение, муниципальный район, муниципальный район, муниципальный район, муниципальный район с внутригородским делением, внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ И УСЛУГАМИ – совокупность количественных показателей по видам нормируемых объектов и услуг, характеризующая обеспеченность населения части территории Карагинского муниципального района (объектами и услугами социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, иными объектами и услугами. Показатели обеспеченности рассчитываются путем определения доли в мощности объектов (вместимость, емкость, пропускная способность) или в объеме услуг, приходящейся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп. В расчет принимаются объекты, расположенные в границах территории, для которой определяется обеспеченность, а также на прилегающей территории в пределах, как правило, установленной нормативами максимальной доступности.

ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Карагинского муниципального района (п.20 ст.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения

ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей МНГП Карагинского муниципального района средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.

РАДИУС ДОСТУПНОСТИ – определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой.

СЕТИ ИНЖЕНЕРНЫЕ – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунальнобытовых и промышленных предприятий

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс объектов обслуживания и взаимосвязей между ними, необходимых для бытовой, досуговой деятельности людей, их развития и поддержания здоровья: объекты образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, торговли и услуг, гостиницы

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН - деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность).

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ ОБЪЕКТА – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках.

### СОКРАЩЕНИЯ

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство

ГрК РФ – Градостроительный кодекс Российской Федерации

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования

ОМСУ – органы местного самоуправления

РФ – Российская Федерация

СНиП – строительные нормы и правила

СП – свод правил по проектированию и строительству

ТКО – твердые коммунальные отходы

ФЗ – федеральный закон в т. ч. – в том числе

кв. м – квадратный метр

кВт/ч – киловатт-час

кг – килограмм

кол-во – количество

куб. м – кубический метр л – литр

м - метр

мин. – минут

н. п. – населённый пункт

п. – пункт ст. – статья ч. – часть

чел. – человек

## 2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения Карагинского муниципального района

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Карагинского муниципального района установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и муниципального образования, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части МНГП приведено в части II настоящего документа.

### 2.1 В области автомобильных дорог местного значения (в том числе создание и обеспечение функционирования парковок) и транспортного обслуживания населения (общественный транспорт)

Расчетные показатели для объектов в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания установлены в соответствии с индивидуальными особенностями пространственной организации Карагинского муниципального района.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Расчетные показатели для объектов в области автомобильных дорог местного значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **объекта**  | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности**  | **Показатель максимально** **допустимого уровня** **территориальной доступности**  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  | **Единица измерения**  | **Величина**  |
| 1  | Автомобильные дороги местного значения1  | Плотность, км/кв. км  | Устанавливается по согласованию с ОМСУ  | Не нормируется  |
| 2  | Транспортно-пересадочный узел  | Кол-во объектов при аэродроме/ морском порте при пассажиропотоке 5000 пасс./сут. для городского транспорта  | 75   | Не нормируется  |

Примечание:

1. Показатели обеспеченности и территориальной доступности рекомендуется устанавливать в соответствии со стандартом комплексного развития территории, разработанного КБ «Стрелка» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

### 2.2 В области энергетики и инженерной инфраструктуры

Расчетные показатели для объектов местного значения в области энергетики и инженерной инфраструктуры (электро- и газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Карагинского муниципального района, а также документов стратегического планирования Карагинского муниципального района. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблицах 2-6.

Таблица 2. Расчетные показатели для объектов в области электроснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Наименование** **объекта**  | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности**  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  |
| 1  | Электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 МВт включительно. Подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно. Линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно; Понизительные подстанции номинальным напряжением до 35 кВ включительно. Трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно  | Уровень обеспеченностицентрализованнымэлектроснабжением, % | 100  |

Таблица 3. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов **без лифтов**, в том числе общежитиях квартирного типа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Категория жилых помещений**  | **Единица измерения**  | **Количество комнат** **в жилом помещении**  | **Нормативы потребления**  |
| **Количество человек, проживающих в помещении**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5 и более**  |
| 1  | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными установками и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения  | кВт/ч в месяц на 1 человека  | 1  | 143  | 89  | 69  | 56  | 49  |
| 2  | 168  | 104  | 81  | 66  | 57  |
| 3  | 184  | 114  | 88  | 72  | 63  |
| 4 и более  | 196  | 121  | 94  | 76  | 67  |
| 2  | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные электроотопительными установками  | кВт/ч в месяц на 1 человека | 1  | 143  | 89  | 69  | 56  | 49  |
| 2  | 168  | 104  | 81  | 66  | 57  |
| 3  | 184  | 114  | 88  | 72  | 63  |
| 4 и более | 196 | 121  | 94  | 76  | 67  |

Таблица 4. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях многоквартирных домов**, оборудованных лифтом**, в том числе общежитиях квартирного типа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Категория жилых помещений**  | **Единица измерения**  | **Количество комнат** **в жилом помещении**  | **Нормативы потребления**  |
| **Количество человек, проживающих в помещении**  |
| **1**  | **2**  | **3**  | **4**  | **5 и более** |
| 1  | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными установками и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения  | кВт/ч в месяц на 1 человека  | 1  | 165  | 102  | 79  | 64  | 56  |
| 2  | 195  | 121  | 93  | 76  | 66  |
| 3  | 213  | 132  | 102  | 83  | 72  |
| 4 и более  | 226  | 140  | 109  | 88  | 77  |
| 2  | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные электроотопительными установками  | кВт/ч в месяц на 1 человека  | 1  | 165  | 102  | 79  | 64  | 56  |
| 2  | 195  | 121  | 93  | 76  | 66  |
| 3  | 213  | 132  | 102  | 83  | 72  |
| 4 и более  | 226  | 140  | 109  | 88  | 77  |

Таблица 5. Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в жилых помещениях многоквартирных домов без лифтов, в том числе общежитиях квартирного типа, общежитиях коридорного и секционного типов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Категория жилых** **помещений**  | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности**  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  |
| 1  | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованные электроотопительными установками и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения  | кВт/ч в месяц на 1 кв.м  | 2,27  |
| 2  | Многоквартирные дома, общежития квартирного типа, оборудованные в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения и не оборудованные электроотопительными установками  | кВт/ч в месяц на 1 кв.м  | 2,27  |

Таблица 6. Нормативы потребления коммунальной услуги по газоснабжению в жилых помещениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п**  |  **Категория многоквартирного (жилого) дома**  | **Единица**  **измерения**  | **Норматив потребления** **коммунальной услуги по газоснабжению**  |
|   | Для приготовления пищи  |  |
| 1  | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении природным газом  | куб. м в месяц на 1 человека  | 12,79  |
|   | Для подогрева воды  |  |
| 2  | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом  | куб. м в месяц на 1 человека  | 19,76  |
| 3  | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой и не оборудованные газовым обогревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении природным газом  | куб. м в месяц на 1 человека  | 6,45  |
|   | Для отопления жилых помещений  |  |
| 4  | Одноэтажные многоквартирные, не полностью газифицированные жилые дома, при газоснабжении природным газом  | куб. м на 1 кв. м общей площади жилых помещений в месяц  | 6,69  |
| 5  | Одноэтажные одноквартирные жилые дома, при газоснабжении природным газом  | 7,05  |
| 6  | Одноэтажные многоквартирные жилые дома, при газоснабжении природным газом  | 7,12  |
| 7  | Одноэтажные многоквартирные жилые дома общей площадью до 115 кв.м, при газоснабжении природным газом  | 6,48  |

### 2.3 В области образования

Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены с учетом Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающих требования по размещению организаций сферы образования, исходя из норм действующего законодательства Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения, транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и обеспеченность населения услугами сферы образования, утвержденных Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации Климовым А.А. от 04.05.2016 г. № АК-15/02вн. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 7.

Таблица 7. Расчетные показатели для объектов в области образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Наименование объекта**  | **Минимально допустимый уровень обеспеченности**  | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности**  |  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  | **Единица измерения**  | **Величина**  |  |
| **В городской местности**  | **В сельской местности**  |
| **в малоэт. застройке**  | **в многоэт. застройке**  |
| 1  | Дошкольная образовательная организация  | Кол-во мест для детей в возрасте 0-3 года на 1000 чел.  | Устанавливается по формуле:    | Пешеходная доступность, м   | 350  | 210  | 350  |
| Кол-во мест для детей в возрасте 3-7 лет на 1000 чел.  | Устанавливается по формуле:     |
| 2  | Общеобразовательная организация  | Кол-во мест для детей в возрасте 7-15 лет на 1000 чел.  | Устанавливается по формуле:    | Пешеходная доступность, м  | 1-9 класс  | 350  | 350  | 350  |
| 10-11 класс  | 525  | 350  | 525  |
| **№** **п/п**  | **Наименование объекта**  | **Минимально допустимый уровень обеспеченности**  | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности**  |  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  | **Единица измерения**  | **Величина**  |  |
| **В городской местности**  | **В сельской местности**  |
| **в малоэт. застройке**  | **в многоэт. застройке**  |
| Кол-во мест для детей в возрасте 16-17 лет на 1000 чел.  | Устанавливается по формуле:    | Транспортная доступность5, мин.  | 1-4 класс  | 15  | 15  |
| 5-11 класс  | 50  | 30  |
| 3  | Организация дополнительного образования  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, %  | 80  | Пешеходная доступность, м  | 1000  | -  |
| Транспортная доступность, мин.  | 30  |

Примечание:

1. Nx-y – прогнозная численность детей в возрасте х-у лет на расчётный период, устанавливается на основании статистических данных, либо планируемых показателей в соответствии с утвержденной стратегией социально-экономического развития Карагинского муниципального района;

i. Nобщ - прогнозная численность населения муниципального образования на расчётный период, устанавливается на основании статистических данных, либо планируемых показателей в соответствии с утвержденной стратегией социально-экономического развития Карагинского муниципального района;

1. В случае установления показателей Nx-y, Nобщ в соответствии со статистическими данными, значение базового показателя обеспеченности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, умножается на совокупность поправочных коэффициентов:
	* КСЭР – коэффициент, учитывающий социально-экономическое развитие муниципального образования (Приложение Ж РНГП Камчатского края);
	* Кагл – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации (Приложение И Камчатского края);
2. В случае установления показателей Nx-y, Nобщ в соответствии с утвержденной стратегией социально-экономического развития Карагинского муниципального района, корректирующие коэффициенты КСЭР, Кагл не применяются;
3. d – коэффициент, устанавливается ОМСУ в пределах от 0,1 до 0,5 для детей в возрасте 0-3 года, от 0,65 до 0,85 для детей 3-7 лет;
4. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей.

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м;

1. Показатель устанавливается при условии удельного показателя 120 мест на 1000 жителей, 50% из которых обеспечиваются за счет регионального бюджета и внебюджетных источников финансирования;

При разработке нормативов градостроительного проектирования Карагинского муниципального района возможен пересчет транспортной доступности, выраженной в мин., в метры в зависимости от средней скорости передвижения в каждом конкретном муниципальном округе.

### 2.4 В области физической культуры и спорта

Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта установлены в соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 8.

Таблица 8. Расчетные показатели для объектов в области физической культуры и спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Наименование объекта**  | **Минимально допустимый** **уровень обеспеченности**  | **Максимально допустимый уровень территориальной доступности**  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  | **Единица измерения**  | **Величина**  |
| **В городской местности**  | **В сельской местности**  |
| 1  | Площадки для занятий физической культурой и массовым спортом  | кв. м на 1 чел.  | 0,5  | Пешеходная доступность, м  | 1000  |

**2.5 В области культуры**

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными, с учетом Приказа Министерства культуры Камчатского края от 10.10.2017 № 231 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры Камчатского края и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Камчатского края» с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879 и представлены в таблице 9.

Таблица 9. Расчетные показатели для объектов в области культуры

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Наименование объекта**  | **Минимально допустимый уровень обеспеченности**  | **Максимально допустимый уровень территориальной** **доступности**  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  | **Единица измерения**  | **Величина**  |
| 1  | Межпоселенческая библиотека  | Кол-во объектов на административный центр района  | 1  | Транспортная доступность, мин.  | 60  |
| Детская библиотека  | Кол-во объектов на административный центр района  | 1  |
| 2  | Центр культурного развития  | Кол-во объектов на МР  | 1  | Транспортная доступность, мин.  | 40  |
| 3 | Передвижной многофункциональный центр  | Транспортная единица на МР  | 1  | Не нормируется  |

Примечания:

1. Нормы размещения общедоступных муниципальных библиотек осуществляются в рамках полномочий ОМСУ МО Камчатского края с учетом Приказа Министерства культуры Камчатского края от 10.10.2017 № 231 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры Камчатского края и обеспеченности населения услугами организаций культуры Камчатского края»;
2. Строительство «Учреждений клубного типа» необходимо реализовывать по принципу «Многофункциональных центров» культуры и искусства;
3. Значение базового показателя доступности в зависимости от характера территории, к которой он применяется, делится на совокупность поправочных коэффициентов:
* Кагл – коэффициент, учитывающий вхождение муниципального образования в состав агломерации (Приложение И РНГП Камчатского края);
* Кград – коэффициент, учитывающий градостроительное развитие территории (Правила и область применения основной части РНГП Камчатского края).

4. При разработке нормативов градостроительного проектирования Карагинского муниципального района возможен пересчет транспортной доступности, выраженной в мин., в метры в зависимости от средней скорости передвижения в каждом конкретном муниципальном образовании (населенном пункте) Камчатского края.

**2.6 В области создания условий для развития местного традиционного народного** **художественного творчества**

Расчетные показатели для объектов местного значения в области создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества установлены в соответствии с условиями текущей обеспеченности населения Карагинского муниципального района, а также документов стратегического планирования Карагинского муниципального района.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 10.

 Таблица 10. Расчетные показатели для объектов местного традиционного народного художественного творчества

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п**  | **Наименование** **объекта**  | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности**  | **Показатель максимально допустимого уровня** **территориальной доступности**  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  | **Единица измерения**  | **Величина**  |
| 1  | Центр развития местного традиционного народного творчества  | Кол-во объектов, ед.  | Устанавливается по согласованию с ОМСУ1  | Транспортная доступность, м  | Устанавливается по согласованию с ОМСУ1  |

Примечание:

1. Показатели обеспеченности и территориальной доступности могут быть установлены ОМСУ при наличии соответствующих положений в стратегии социально-экономического развития муниципального образования.

### 2.7 В области обращения с твердыми коммунальными отходами

Расчетные показатели для объектов местного значения в области утилизации и переработки коммунальных и промышленных отходов установлены в соответствии с полномочиями Карагинского муниципального района в указанной сфере с учетом нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в области обращения с коммунальными и промышленными отходами.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в таблице 11.

Таблица 11. Нормы накопления коммунальных отходов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Наименование показателя**  | **Минимально допустимый уровень обеспеченности,**  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  |
| 1  | Твердые  | От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом  | кг на 1 человека/год  | 190  |
| От прочих жилых зданий  | кг на 1 человека/год  | 300  |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий  | кг на 1 человека/год  | 280  |
| 2  | Жидкие  | Из выгребов (при отсутствии канализации)  | л на 1 человека/год  | -  |
| 3  | Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков  | кг на 1 человека/год  | 5  |

Примечание:

1. нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

Контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов размещаются и обустраиваются, согласно СанПиН 2.1.3684-21 и Территориальной схеме обращения с отходами в Камчатском крае.

### 2.8 В области содержания мест захоронения

Расчетные показатели для объектов местного значения в области содержания мест захоронения установлены в соответствии с полномочиями Карагинского муниципального района.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, разработаны в соответствии с предоставленными исходными данными и представлены в таблице 12.

Таблица 12. Расчетные показатели для объектов в области содержания мест захоронения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Наименование объекта**  | **Минимально допустимый уровень обеспеченности**  | **Максимально допустимый уровень территориальной** **доступности**  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  | **Единица измерения**  | **Величина**  |
| 1  | Кладбища традиционного и смешанного захоронения  | га на 1000 человек  | 0,24  | Транспортная доступность, мин.  | Не нормируется  |

Примечания:

1. Формирование кладбищ площадью менее 0,5 и более 40 га не допускается;
2. На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарниками - не менее 20% от занимаемой территории.

 **2.9 В области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера установлены в соответствии с полномочиями Карагинского муниципального района в этой сфере.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, представлены в таблицах 13, 14.

Таблица 13. Расчетные показатели объектов противопожарного водоснабжения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Наименование объекта**  | **Минимально допустимый уровень обеспеченности**  |
| **Показатель**  | **Дополнительные требования**  |
| 1  | Пожарные гидранты на наружных сетях водоснабжения  | Определяется расчетом при подготовке проектной документации на строительство (реконструкцию) централизованной системы  | * противопожарный водопровод, как правило, объединяют с хозяйственнопитьевым или производственным водопроводом;
* расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную
 |
| **№** **п/п**  | **Наименование объекта**  | **Минимально допустимый уровень обеспеченности**  |
| **Показатель**  | **Дополнительные требования**  |
|  |  | водоснабжения  | способность устанавливаемого типа гидрантов; - системы противопожарного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями свода правил СП 31.13330 и свода правил СП 8.13130.2020.  |
| 2  | Противопожарные резервуары /искусственные водоемы  | Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды в соответствии с п. 9.5 СП 8.13130.2020.  | * к пожарным резервуарам, водоемам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин;
* водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года;
* объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2020.
 |

Примечания:

1. При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами;
2. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов – 200 м;

при наличии мотопомп – 100-150 м в зависимости от технических возможностей

мотопомп.;

1. Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами должно быть предусмотрено генеральным планом Карагинского муниципального района.

Общие требования пожарной безопасности к городским поселениям по размещению подразделений пожарной охраны установлены главой 17 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 14. Расчетные показатели средств оповещения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п**  | **Наименование объекта**  | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности**  | **Показатель максимально допустимого** **уровеня территориальной** **доступности**  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  | **Единица измерения**  | **Величина**  |
| 1  | Система оповещения населения при ЧС  | кол-во систем на муниципальный район  | 1  | -  | -  |
| **№** **п/п**  | **Наименование объекта**  | **Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности**  | **Показатель максимально допустимого** **уровня территориальной** **доступности**  |
| **Единица измерения**  | **Величина**  | **Единица измерения**  | **Величина**  |
| 2  | Локальная система экстренного оповещения  | кол-во систем на территорию с высоким риском возникновения пожара  | 1  | -  | -  |
| 3  | Объектная локальная система оповещения  | кол-во систем на здание (комплекс) производственного и непроизводственного назначения  | 1  | -  | -  |

**2.10 В области комплексного развития территорий**

При принятии решения о комплексном развитии территории ОМСУ могут установить показатели обеспеченности объектами местного значения и их территориальной доступности, отличные от утвержденных нормативами градостроительного проектирования, но не противоречащими федеральному законодательству, в том числе в сфере технического регулирования.

При разработке проекта комплексного развития территории показатели обеспеченности и территориальной доступности рекомендуется устанавливать в соответствии со стандартом комплексного развития территории, разработанного КБ «Стрелка» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

# II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

# КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 **3. Обоснование расчетных показателей объектов местного значения Карагинского муниципального района**

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования Карагинского муниципального района, представлены в таблице 15.

Таблица 15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование объекта**  | **Расчетный показатель**  | **Обоснование расчетного показателя**  |
| **1**  | **В области автомобильных дорог местного значения**  |
| 1.1  | Автомобильные дороги местного значения  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | рекомендуется устанавливать в соответствии со стандартом комплексного развития территории, разработанного КБ «Стрелка» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  |
| Показатель максимальногодопустимого уровнятерриториальной доступности |
| 1.2  | Транспортнопересадочный узел  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | N х КСЭР х Кагл, где N – показатель, в соответствии с приложением №4 Приказа № 71 Минэкономразвития; КСЭР – коэффициент, учитывающий СЭР МО (Приложение Ж РНГП Камчатского края); Кагл коэффициент, учитывающий вхождение МО в агломерацию. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности определены экспертным путем, на основании направлений, заданных документами стратегического и социальноэкономического планирования области с учетом рекомендаций приложения 4 Приказа № 71 Минэкономразвития  |
| Показатель максимальногодопустимого уровнятерриториальной доступности | Не нормируется  |
| **2**  | **В области энергетики и инженерной инфраструктуры**  |
| 2.1  | Объекты в области электроснабжения  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Устанавливается в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30 августа 2016 г. № 487 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения Камчатского края» |
| Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению  |
| 2.2  | Нормативы потребления коммунальной услуги  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | Устанавливается в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 30 августа 2016 г. № 487 «Об утверждении нормативов  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование объекта**  | **Расчетный показатель**  | **Обоснование расчетного показателя**  |
|  | по газоснабжению  |  | потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению для населения Камчатского края»  |
| **3**  | **В области образования**  |
| 3.1  | Дошкольные образовательные организации  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | Устанавливается по формуле:  где: Х – кол-во мест для населения в возрасте 0- 3 лет на 1000 чел.; N0-3 – прогнозная численность людей 0-3 лет на расчетный период; Nобщ – прогнозная численность населения муниципального образования на расчетный период; d – коэффициент, устанавливается ОМСУ в пределах от 0,1 до 0,5 для детей в возрасте 0-3 года  |
|   | Устанавливается по формуле:  где: Х – кол-во мест для населения в возрасте 3- 7 лет на 1000 чел.; N3-7 – прогнозная численность людей 3-7 лет на расчетный период; Nобщ – прогнозная численность населения муниципального образования на расчетный период; d – коэффициент, устанавливается ОМСУ в пределах от 0,65 до 0,85 для детей 3-7 лет  |
| Показатель максимальногодопустимого уровнятерриториальной доступности | Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016  |
| 3.2  | Общеобразовательные организации  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | Устанавливается по формуле:  где: Х – кол-во мест для населения в возрасте 7- 15 лет на 1000 чел.; N7-15 – прогнозная численность людей 7-15 лет на расчетный период; Nобщ – прогнозная численность населения муниципального образования на расчетный период; 1 – доля людей в возрасте 7-15 лет, получающих начальное образование  |
|   | Устанавливается по формуле:  где: Х – кол-во мест для населения в возрасте 16-17 лет на 1000 чел.; N17-18 – прогнозная численность людей 16- 17 лет на расчетный период;  Nобщ – прогнозная численность населения  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование объекта**  | **Расчетный показатель**  | **Обоснование расчетного показателя**  |
|  |  |  |  муниципального образования на расчетный период; 0,5 – доля людей в возрасте 16-17 лет, получающих общее образование  |
| Показатель максимальногодопустимого уровнятерриториальной доступности | Устанавливается в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02  Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 с учетом природно-климатического фактора  |
| 3.3  | Организации дополнительного образования  | Показатель минимальнодопустимого уровня обеспеченности | Устанавливается согласно государственной программе Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П  |
| Показатель максимальногодопустимого уровнятерриториальной доступности | Устанавливается в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02, из расчета средней скорости ребенка 3 км/ч с учетом природно-климатического фактора Устанавливается в соответствии с Письмом Минобрнауки России от 04.05.2016 N АК-950/02, в сельской местности показатель не нормируется  |
| **4**  | **В области физической культуры и спорта**  |
| 4.1  | Площадки для занятий физической культурой и массовым спортом | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | Устанавливается в соответствии с СП 476.1325800.2020  |
| Показатель максимальногодопустимого уровнятерриториальной доступности |  Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016 с учетом природно-климатического фактора  |
| **5**  | **В области культуры**  |
| 5.1   | Библиотеки  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | Устанавливается с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879 (таблица 1)  |
| Показатель максимальногодопустимого уровнятерриториальной доступности | Устанавливается с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879 (таблица 1)  |
| 5.2   | Учреждения клубного типа  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | Устанавливается с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование объекта**  | **Расчетный показатель**  | **Обоснование расчетного показателя**  |
|  |  |  | нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879 (таблица 6)  |
| Показатель максимальногодопустимого уровнятерриториальной доступности | Устанавливается с учетом методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879 (таблица 6)  |
| **6**  | **В области создания условий для развития местного традиционного народного** |  |
|  | **художественного творчества** |  |
| 6.1  | Центр развития местного традиционного народного творчества  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  | Устанавливается по согласованию с ОМСУ   |  |
| Показатель максимальногодопустимого уровнятерриториальной доступности | Устанавливается по согласованию с ОМСУ   |  |
| **7**  | **В области обращения с твердыми коммунальными отходами** |  |
| 7.1  | Нормы накопления коммунальных отходов  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  |  Устанавливается в соответствии СП 42.13330.2016   | с  |
| 7.2  | Объекты в области обращения с твердыми коммунальными отходами  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  |  Устанавливается в соответствии с Территориальной схемы обращения с отходами в  Камчатского крае, утвержденной приказом Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 31 августа 2020 г. № 59  |
| **8**  | **В области содержания мест захоронения** |
| 8.1  | Кладбища традиционного и смешанного захоронения  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности  |  Устанавливается в соответствии с СП 42.13330.2016   |
| Показатель максимальногодопустимого уровнятерриториальной доступности | Не нормируется   |
| **9**  | **В области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне, защите населения и территории Карагинского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** |
| 9.1  | Объекты противопожарного водоснабжения  | Показатель минимально допустимого уровня | Значения показателей определены с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 31.13330 «Водоснабжение.  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п**  | **Наименование объекта**  | **Расчетный показатель**  | **Обоснование расчетного показателя**  |
|  |  | обеспеченности  | Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».  |
| 9.2  | Объекты гражданской обороны (средства оповещения)  | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель установлен с учетом требований Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».  |
| **10**  | **В области комплексного развития территорий**  |
|   |   |   | Положения раздела установлены по согласованию с Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края с учетом реализации Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 № 332-П  |

##

## 4 Перечень нормативно-правовых актов и иных документов, использованных при подготовке нормативов градостроительного проектирования Карагинского муниципального района

## Федеральное законодательство

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
4. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;
6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 года № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;
7. Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования»;
8. Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 г. № Р-2879;
9. Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях»;
10. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19 августа 2021 г. № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»;
11. Методические рекомендации по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2922 г. № АК-131-р.

**Региональное законодательство**

1. Закон Камчатского края от 14 ноября 2012 г. № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае»;
2. Закон Камчатского края от 29 декабря 2014 г. № 564 «Об особо охраняемых природных территориях в Камчатском крае»;
3. Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 30.10.2023 № 541-П;
4. Приказ Министерства культуры Камчатского края от 10.10.2017 № 231 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры Камчатского края и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Камчатском крае»;
5. Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П;
6. Государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. N 551-П;
7. Государственная программа Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. N 525-П;
8. Государственная программа Камчатского края «Развитие здравоохранения в Камчатском крае», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. N 524-П;
9. Государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края», утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 01 июля 2021 г. N 277-П;
10. Региональная программа Камчатского края «Развитие детско-юношеского спорта в Камчатском крае до 2030 года», утвержденная Распоряжением Правительства Камчатского края от 28 апреля 2022 г. № 258-РП;
11. Постановление Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 г. N 552П «О государственной программе Камчатского края «Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»;
12. Территориальная схема обращения с отходами в Камчатского крае, утвержденной приказом Агентства по обращению с отходами Камчатского края от 31 августа 2020 г. № 59;
13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 ноября 2014г. № 934н, приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 14.08.2014 № 648-п «Об утверждении номенклатуры организаций социального обслуживания граждан в Камчатском крае».

 **Своды правил, ГОСТы, санитарные и санитарно-эпидемиологические правила и нормы**

1. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*»;
2. СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81\* «Строительство в сейсмических районах»;
3. СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16.10.2020 № 30);
4. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3);
5. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99\* Строительная климатология»;
6. СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;
7. СП 475.1325800.2020 «Парки. Правила градостроительного проектирования и благоустройства»;
8. СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования»;
9. СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»;
10. СП 380.1325800.2018 «Здания пожарных депо. Правила проектирования»;

35. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

1. СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны»;
2. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;
3. СП 31.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
4. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»;
5. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
6. СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения».

# III ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАРАГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МНГП Карагинского муниципального района являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования.

МНГП Карагинского муниципального района применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

МНГП Карагинского муниципального района являются обязательными для применения при подготовке градостроительных планов земельных участков (согласно части 2 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

МНГП распространяются на предлагаемые к размещению на территории Карагинского муниципального района объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.